**Załącznik: Brama\_Furtka\_Ogrodzenie**

Część ogrodzenia wykonana z paneli systemowych z siatki stalowej cynkowanej, bez podmurówki, wysokość ogrodzenia około 1,7m. Ogrodzenie wyposażone w furtkę wejściową  szer. min. 1.2m z wideofonem, bramę przesuwną bramę wjazdową, min. 7m  sterowaną z napędem elektrycznym.

Na terenie inwestycji przewidziano po 1 szt. szlabanu o długości 4,5m, sterowanego automatycznie.



**Fot. Przykładowa brama przesuwna stalowa - materiały producenta.**