[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
pe=1
op=1
opn=1	1	2	1	1	0	1	8	0	4	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	5	3	4	1	6	0
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI
nfn=ZESPÓŁ PROJEKTOWY AMD
afn=ul. Długoszyńska 6; 43-603 Jaworzno
nb=Projekt budowlano-wykonawczy serwerowni ulokowanej w Inkubatorze Technologicznym Kieleckiego Parku Technologicznego
ab=ul. Olszewskiego 6; Kielce
ni=Kielecki Park Technologiczny
ai=ul. Piotrkowska 6; Kielce
br=Budowlano-instalacyjna
nk=mgr inż. Artur Andrzejczak
npn=mgr inż. arch. Marek Dubiel
dt=11.08.2011r
kln=Kody CPV:131045000000-7 :Roboty budowlane131045332200-5 :Hydraulika131045332400-7 :Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego131045331100-7 :Instalowanie centralnego ogrzewania131045310000-3 :Roboty instalacyjne elektryczne 131045315100-9 :Instalacyjne roboty elektryczne131045316000-5 :Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych13101310Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż te, które zostały przyjęte w niniejszym opracowaniu pod warunkiem utrzymania tych samych parametrów jakościowych, ilościowych i technologicznych. Materiały użyte do realizacji powinny posiadać dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art.10, Ustawy - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku; Zgodnie z powyższym wszystkie materiały muszą posiadać wymagane aprobaty techniczne wydane przez uprawnione jednostki certyfikujące zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. (DZ.U. z dnia 20 sierpnia 1998r.)1310

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=65.4	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=11.4	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=betoniarze gr.II
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=cieśle gr.II
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=dekarze gr.II
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II
id=072	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III
id=073	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=elektromonterzy gr.IV
id=664	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=izolarze gr.II
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=malarze gr.II
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=Montaz i podłączenie  w/w rozdzielni wraz z niezbędnymi pomiarami
id=999	0
jm=kpl	090
ce=38000
il=0

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=montażyści gr.II
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=montażyści gr.III
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 14]
ty=R
na=monterzy gr. I
id=311	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 15]
ty=R
na=monterzy gr. III
id=313	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=monterzy gr.II
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 17]
ty=R
na=monterzy gr.II
id=242	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 18]
ty=R
na=monterzy gr.II
id=312	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 19]
ty=R
na=monterzy gr.III
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 20]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 21]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 22]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 23]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III
id=323	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 24]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 25]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 26]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 27]
ty=R
na=murarze gr.II
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 28]
ty=R
na=murarze gr.III
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 29]
ty=R
na=Pomiary instalacji teletechnicznej
id=999	0
jm=kpl	090
ce=2750
il=0

[RMS ZEST 30]
ty=R
na=posadzkarze gr.II
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 31]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=15.4
il=0

[RMS ZEST 32]
ty=R
na=robocizna
id=999	0
jm=r-g	149
ce=15.4
il=0

[RMS ZEST 33]
ty=R
na=robocizna1
id=999	0
jm=r-g	149
ce=14.53
il=0

[RMS ZEST 34]
ty=R
na=robotnicy
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 35]
ty=R
na=robotnicy
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 36]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 37]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 38]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 39]
ty=R
na=robotnicy gr.II
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 40]
ty=R
na=roboty demontażowe instalacji elektrycznej
id=999	0
jm=kpl	090
ce=2500
il=0

[RMS ZEST 41]
ty=R
na=spawacze gr.II
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 42]
ty=R
na=spawacze gr.III
id=403	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 43]
ty=R
na=stolarze gr.II
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 44]
ty=R
na=szklarze gr.II
id=422	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 45]
ty=R
na=szklarze gr.III
id=423	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 46]
ty=R
na=tynkarze gr.III
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 47]
ty=R
na=Uruchomienie systemu gaszenia i systemu wczesnej detekcji
id=999	0
jm=kpl	090
ce=25000
il=0

[RMS ZEST 48]
ty=R
na=Uruchomienie systemu sygnalizacji włamania i napadu
id=999	0
jm=kpl	090
ce=10000
il=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY BUDOWLANE
wa=0
kn=0	0	0
id=665
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=666
pd=ATHENASOFT CJP	KNR	4-01 0354-04	4-01	0354-04		2
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 wraz z demontażem skrzydła drzwiowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=667
pd=ATHENASOFT CJP	KNR	4-01 0354-05	4-01	0354-05		2
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 wraz z demontażem skrzydła drzwiowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=3.28
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.28	1	1,6*2,05		

[POZYCJA]
id=872
pd=ATHENASOFT CJP	KNR	4-01 0354-07	4-01	0354-07		2
na=Wykucie z muru okien aluminiowych 1,6mx0,6m
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[POZYCJA]
id=985
pd=ATHENASOFT CJP	KNR	4-01 0354-12	4-01	0354-12		2
na=Wykucie z muru podokienników
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=3.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.2	1	1,6*2		

[POZYCJA]
id=986
pd=ATHENASOFT CJP	KNR	4-01 0354-11	4-01	0354-11		2
na=Wykucie z muru podokienników stalowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=3.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.2	1	1,6*2		

[POZYCJA]
id=694
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-05	4-01	0701-05		1
na=Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=34.632
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=34.632	1	0.9*(13.74*2+8.7*2)-1.6*0.6*6		

[POZYCJA]
id=845
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-03	4-01	0701-03		1
na=Odbicie płytek ceramicznych ścian
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=89.76
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=89.76	1	2,0*(13.74*2+8.7*2)		

[POZYCJA]
id=1152
pd=ORGBUD wyd.III 1994 biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0504-03	4-04	0504-03		1
na=Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych i kamieni sztucznych
uw=B.05.01.01
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=115.66
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=115.66	1	115,66		

[POZYCJA]
id=1153
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0804-07	4-01	0804-07		1
na=Zerwanie posadzki cementowej grubość min. 5cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=115.66
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=115.66	1	115,66		

[POZYCJA]
id=1155
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0608-03	2-02	0608-03		1
na=Analogia Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5cm - demontaż
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=115.66
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=115.66	1	115,66		

[POZYCJA]
id=1156
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1101-04	2-02	1101-04		1
na=Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej przy zast. pompy do betonu - warstwa wyrównawcza z chudego betonu gr. 5cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=5.783
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.783	1	115.66*0,05		

[POZYCJA]
id=1160
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		1
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=115.66
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=115.66	1	115,66		

[POZYCJA]
id=1159
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1101-02	2-02	1101-02		1
na=Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie zbrojony siatką gr 10cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=11.566
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11.566	1	115.66*0.1		

[POZYCJA]
id=1157
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2806-05	202	2806-05		1
na=(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
uw=B.05.01.01
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=115.66
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=115.66	1	115,66		

[POZYCJA]
id=1158
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2809-04	202	2809-04		1
na=(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x25 cm na zaprawie klejowej
uw=B.05.01.01
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=44.88
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=44.88	1	13,74*2+8,7*2		

[POZYCJA]
id=720
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0304-01	4-01	0304-01		1
na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=0.512
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.512	1	0.6*0.73*0.52+0.16*0.52*0.6*2+0.18*1.73*0.53+0.4*0.4*0.12		

[POZYCJA]
id=983
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-14 2011-06	0-14	2011-06		1
na=Obudowa pionów c.o. płytami gipsowo - kartonowymi GKF na rusztach metalowych pojedynczych, dwuwarstwowa do odporności ogniowej EI60
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=16.965
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16.965	1	2.9*(0.62+1.88+0.14*2+0.68+0.14*2+1.27+0.14+0.7)		

[POZYCJA]
id=889
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0803-03	2-02	0803-03		1
na=Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=130.152
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=130.152	1	2,9*(13,74*2+8,7*2)		

[POZYCJA]
id=760
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 2011-02	2-02	2011-02		1
na=Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=130.152
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=130.152	1	130,152		

[POZYCJA]
id=762
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=130.152
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=130.152	1	130,152		

[POZYCJA]
id=763
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=115.66
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=115.66	1	115,66		

[POZYCJA]
id=764
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0829-07	2-02	0829-07		1
na=Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0*1,0		

[POZYCJA]
id=766
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1510-01	2-02	1510-01		1
na=Dwukrotne malowanie farbami doborowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=245.812
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=245.812	1	130.152+115.66		

[POZYCJA]
id=984
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Montaż folii zabezpieczająco-wzmacniającej w oknach
uw=KW
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=3.84
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.84	1	1,6*0,6*4		

[POZYCJA]
id=897
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1204-05	2-02	1204-05		1
na=Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI30 dwuskrzydłowe pełne 90+50 (1,6x2,05m) z samozamykaczem
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=902
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1204-03	2-02	1204-03		1
na=Drzwi stalowe EI30 jednoskrzydłowe 90x2,05 z samozamykaczem
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=852
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1802-04	2-02	1802-04		1
na=Ogrodzenie z siatki wys. 2,6 m w ramach na słupkach stalowych.z kształtowników mocowanych do ramy podłogi technicznej (w ogrodzeniu dwie furtki 90x2,05) - analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=19.71
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	kondygnacja 5-13; 15-21
wo=19.71	1	8,3+1,51+7,76+2,14		

[POZYCJA]
id=987
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		1
na=Dostawa i montaż podłogi technicznej wraz z konstrukcja wsporczą oraz kratkami wentylacyjnymi, schodami i balustradą zgodnie z projektem technicznym
uw=KW
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=96.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=96.3	1	96,3		

[POZYCJA]
id=989
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0125-04	2-01	0125-04		1
na=Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=28
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	7,0*4,0		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=990
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-04	2-01	0217-04		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=11.76
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11.76	1	7,0*4.0*0.42		

[POZYCJA]
id=991
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - podsypka piaskowa 15cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=2.976
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.976	1	6,2*3,2*0.15		

[POZYCJA]
id=992
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
na=Podkłady betonowe na podł.gruntowym - chudy beton C8/10 - 5cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=0.946
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.946	1	6,1*3,1*0.05		

[POZYCJA]
id=993
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-02	2-02	0616-02		1
na=Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - dwie warstwy
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=18
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	6,0*3,0		

[POZYCJA]
id=994
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=0.44
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.44	1	0.44		

[POZYCJA]
id=995
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0205-01	2-02	0205-01		1
na=Płyty fundamentowe żelbetowe - beton C20/25
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=3.96
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.96	1	6,0*3.0*0.22		

[POZYCJA]
id=996
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0307-01	2-01	0307-01		1
na=Zasypanie przestrzeni fundamentowej gruntem z wykopu
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=3.878
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.878	1	11,76-2,976-0,946-3,96		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=703
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-05	4-01	0108-05		1
na=Załadunek i wywóz gruzu i nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=26.017
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=26.017	1	11.76-3.878+(6.0*3.0)*0.15+34,632*0,019+89,76*0,01+115,66*0,12		

[POZYCJA]
id=704
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-08	4-01	0108-08		1
na=Wywóz gruzu i nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=26.017
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=11

[PRZEDMIAR]
wo=26.017	1	26,017		

[POZYCJA]
id=705
pd=		KW		KW		0
na=Kalkulacja własna. Opłata za składowanie i utylizację gruzu i nadmiaru ziemi na wysypisku
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=46.831
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=46.831	1	26,017*1.8		

[ELEMENT 1]
na=KANAŁ KABLOWY
wa=0
kn=0	0	0
id=1163
nu=2
wn=	

[POZYCJA]
id=1164
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0125-04	2-01	0125-04		1
na=Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=8.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.4	1	4,2*2,0		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1181
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0349-02	4-01	0349-02		1
na=Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie muru zewnętrznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=0.31
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.31	1	1,0*1,24*0,25		

[POZYCJA]
id=1165
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-04	2-01	0217-04		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=10.08
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10.08	1	4.2*2.0*1.2		

[POZYCJA]
id=1166
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - podsypka piaskowa 15cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=0.914
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.914	1	4,2*1,45*0.15		

[POZYCJA]
id=1167
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
na=Podkłady betonowe na podł.gruntowym - chudy beton C8/10 - 5cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=0.284
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.284	1	4,2*1,35*0.05		

[POZYCJA]
id=1168
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-02	2-02	0616-02		1
na=Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - dwie warstwy
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=5.208
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.208	1	4,2*1,24		

[POZYCJA]
id=1169
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=0.198
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.198	1	0.198		

[POZYCJA]
id=1170
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0205-01	2-02	0205-01		1
na=Płyty fundamentowe żelbetowe - beton C20/25
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=0.625
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.625	1	4,2*1,24*0,12		

[POZYCJA]
id=1175
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0101-05	2-02	0101-05		1
na=Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=0.766
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.766	1	4,2*0,76*0,12*2		

[POZYCJA]
id=1179
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0216-02	2-02	0216-02		1
na=Żelbetowe płyty stropowe, gr.12cm płaskie - beton C20/25
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=5.208
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.208	1	4,2*1,24		

[POZYCJA]
id=1176
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0904-01	2-02	0904-01		1
na=Tynki zewn. cementowe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich - rapówka
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=8.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.4	1	4.2*1.0*2		

[POZYCJA]
id=1177
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0603-01	2-02	0603-01		1
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=8.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.4	1	8,4		

[POZYCJA]
id=1178
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0603-02	2-02	0603-02		1
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=8.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.4	1	8,4		

[POZYCJA]
id=1171
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0307-01	2-01	0307-01		1
na=Zasypanie przestrzeni fundamentowej gruntem z wykopu
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=3.674
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.674	1	10.08-0.914-0.284-0.625-0.766-5.208*0.12-0,76*1,0*4,2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1172
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-05	4-01	0108-05		1
na=Załadunek i wywóz gruzu i nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=7.497
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.497	1	10.08-3.674+4.2*1.24*0.15+0,31		

[POZYCJA]
id=1173
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-08	4-01	0108-08		1
na=Wywóz gruzu i nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=7.497
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=11

[PRZEDMIAR]
wo=7.497	1	7.497		

[POZYCJA]
id=1174
pd=		KW		KW		0
na=Kalkulacja własna. Opłata za składowanie i utylizację gruzu i nadmiaru ziemi na wysypisku
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=13.495
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13.495	1	7.497*1.8		

[ELEMENT 1]
na=OGRODZENIE
wa=0
kn=0	0	0
id=1180
nu=3
wn=	

[POZYCJA]
id=1182
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Dostawa i montaz ogrodzenia wraz z furtką zgodnie z projektem technicznym
uw=KW
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=7.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.5	1	7,5		

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA C.O.
wa=0
kn=0	0	0
id=997
nu=4
wn=	

[POZYCJA]
id=998
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0521-01	4-02	0521-01		1
na=Demontaż grzejnika stalowego płytowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[POZYCJA]
id=999
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0512-01	4-02	0512-01		1
na=Demontaż zaworu grzejnikowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[POZYCJA]
id=1000
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0507-01	4-02	0507-01		1
na=Demontaż rurociągu c.o. o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32		

[POZYCJA]
id=1001
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0507-02	4-02	0507-02		1
na=Demontaż rurociągu c.o. o śr. 25-32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[POZYCJA]
id=1002
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-03	2-15	0404-03		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA WOD-KAN
wa=0
kn=0	0	0
id=1003
nu=5
wn=	

[POZYCJA]
id=1004
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-08	4-01	0333-08		1
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[POZYCJA]
id=1005
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-02	4-01	0323-02		1
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. wraz z rurami przewodowymi oraz uszczelnieniem masą p-poż
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[POZYCJA]
id=1006
pd=Zeszyt WACETOB	S	-215 0600-01	215	0600-01		1
na=Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur (PE-RT/AL/PE-RT) o śr.zewn. 16 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=1007
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
na=Bateria umywalkowa stojąca Clivia Plus z korkiem automatycznym o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=1008
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-05	2-15	0208-05		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=1009
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
na=Umywalka porcelanowa z przelewem, mocowaniami Clivia Plus z podstumentem
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA WENTYLACJI
wa=0
kn=0	0	0
id=1010
nu=6
wn=	

[POZYCJA]
id=1011
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Przekładka istniejącego kanału wentylacyjnego z pomieszczenia serwerowni -1.31 do pomieszczenia magazynowego -1.30
uw=KW
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ
wa=0
kn=0	0	0
id=1012
nu=7
wn=	

[POZYCJA]
id=1013
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0147-04	7-24	0147-04		1
na=Wykonanie konstrukcji wsporczej pod klimatyzatory
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1219.68
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1219.68	1	203,28*6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1014
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Dostawa i montaż szafy klimatyzacji precyzyjnej PFD-P500VM-E (Mitsubishi)
uw=KW
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=6
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[POZYCJA]
id=1015
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Dostawa i montaż jednostki zewnętrznej PUHY-P250YHM-A (Mitsubishi) wraz z ustawieniem na fundamencie
uw=KW
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=6
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[POZYCJA]
id=1016
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Dostawa i montaż sterownika GB-50-ADA-J monitorującego pracę wszystkich szaf
uw=KW
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=1018
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Dostawa i montaż nawilżacza parowego Devatec ELMC8
uw=KW
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=1017
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0102-02	INSTAL	0102-02		1
na=Rurociągi miedziane o śr.zew. 15,88 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=165
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=165	1	165		

[POZYCJA]
id=1019
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0102-05	INSTAL	0102-05		1
na=Rurociągi miedziane o śr.zew. 28,58 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=165
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=165	1	165		

[POZYCJA]
id=1020
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
na=Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami AF/Armaflex gr.6 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=165
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=165	1	165		

[POZYCJA]
id=1021
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-02	0-34	0101-02		1
na=Izolacja rurociągów śr.28-35 mm otulinami AF/Armaflex gr.6 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=165
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=165	1	165		

[POZYCJA]
id=1022
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0104-02	2-15	0104-02		1
na=Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 20 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych - instalacja klimatyzacji precyzyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1023
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-02	2-15	0112-02		1
na=Zawory kulowe sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1024
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-01	2-15	0205-01		1
na=Montaż rurociągów i kształtek z PCV o śr. 32 mm z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1026
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0213-02	2-15	0213-02		1
na=Montaż lejka z zasyfonowaniem typu HL21 - analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1028
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0514-06	7-24	0514-06		1
na=Próba szczelności urządzeń i instal.obiegu freonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1029
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0515-06	7-24	0515-06		1
na=Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynnikiem chłodniczym
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1030
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0516-06	7-24	0516-06		1
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA TELETECHNICZNA
wa=0
kn=0	0	0
id=1031
nu=8
wn=	

[POZYCJA]
id=1032
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-07 0201-02	5-07	0201-02		1
na=Dostawa i montaż szafy serwerowej rack 19" NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure APC wyposażonej w dwie listwy APC RACK PDU 2G 2
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1162
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0705-08	5-08	0705-08		1
na=Przykręcanie do gotowych otworów korytek podwieszanych do stropu szer.200mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80		

[POZYCJA]
id=1036
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
na=Kabel światłowodowy 24 single mode układany w gotowych korytkach i na drabinkach kablowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75		

[POZYCJA]
id=1033
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
na=Kabel światłowodowy 12 single mode układany w gotowych korytkach i na drabinkach kablowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80		

[POZYCJA]
id=1034
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
na=Kabel światłowodowy 12 multi mode układany w gotowych korytkach i na drabinkach kablowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80		

[POZYCJA]
id=1035
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
na=Skrętka UTP 6e układana w gotowych korytkach i na drabinkach kablowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=2800
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2800	1	2800		

[POZYCJA]
id=1038
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-07 0201-07	5-07	0201-07		1
na=Montaż patch panela kategorii 6e 19"
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1037
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-07 0201-07	5-07	0201-07		1
na=Montaż przełącznicy światłowodowej 19" 12J/E-2000
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1039
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-07 0201-07	5-07	0201-07		1
na=Montaż przełącznicy światłowodowej 19" 12J/E-2000
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1045
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Montaż mufy światłowodowej
uw=KW
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=3
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[POZYCJA]
id=1046
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Pomiary instalacji teletechnicznej
uw=KW
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[ELEMENT 1]
na=SYSTEM GASZENIA GAZEM, SYSTEM WCZESNEJ DETEKCJI
wa=0
kn=0	0	0
id=1040
nu=9
wn=	

[POZYCJA]
id=1047
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0304-01	2-15	0304-01		1
na=Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 25 mm pod stropem w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1048
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0304-01	2-15	0304-01		1
na=Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 32 mm pod stropem w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1049
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0304-02	2-15	0304-02		1
na=Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 40 mm pod stropem w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1050
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0304-03	2-15	0304-03		1
na=Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 50 mm pod stropem w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1051
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0104-03	2-15	0104-03		1
na=Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 25 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow.
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1053
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-01	2-15	0205-01		1
na=Montaż rurociągów i kształtek z PCV o śr. 32 mm z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1067
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-02	2-15	0112-02		1
na=Montaż dysz gaśniczych do ochrony pomieszczenia typ GRD 1/2" (bis 2,5mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1054
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Dostawa i montaż zestawu 10 butli 80L 300bar INERGEN
uw=KW
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=1064
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Dostawa i montaż klapy przeciwpożarowej KVP 250/300 wraz z siłownikiem
uw=KW
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[POZYCJA]
id=1065
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Dostawa i montaż klapy przeciwpożarowej KVP 1400/700 wraz z siłownikiem
uw=KW
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=1055
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-01	5-08	0403-01		1
na=Mocowanie na gotowym podłożu sygnalizatora ostrzegawczego wewnętrznego SO-1
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1056
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-01	5-08	0403-01		1
na=Mocowanie na gotowym podłożu sygnalizatora drzwiowego zewnętrznego SD-1
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1057
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-01	5-08	0403-01		1
na=Mocowanie na gotowym podłożu sygnalizatora akustycznego SA-K5
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1058
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-01	5-08	0403-01		1
na=Mocowanie na gotowym podłożu optycznej czujki dymu typ 2551 E do wczesnego wykrywania areozoli dymowych wraz z cokołem typ B501DG
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1060
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-07	5-08	0404-07		1
na=Montaż centrali sygnalizacyjno-sterującej FAST 2000 COMPAKT mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża wraz z modułem sterującym CSP 4wejścia 4 wyjścia typ IO 2034 z obudową
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1061
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0308-01	5-08	0308-01		1
na=Montaż na gotowym podłożu przycisków START PG-1 mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1062
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0308-01	5-08	0308-01		1
na=Montaż na gotowym podłożu przycisków STOP PS-1 mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1068
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-02	AL-01	0109-02		1
na=Dostawa i montaż akumulatora 12V 24Ah typ np.7
op=0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=1070
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Dostawa i montaż okablowania instalacji (przewód HLGs 2x1,0mm, przewód YnTKSYekw 1x2x1,0mm)
uw=KW
op=0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=1073
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Uruchomienie systemu gaszenia i systemu wczesnej detekcji
uw=KW
op=0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU
wa=0
kn=0	0	0
id=1041
nu=10
wn=	

[POZYCJA]
id=1074
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0403-09	5-06	0403-09		1
na=Dostawa i montaż transformatora 30VA/18-22VAC wraz z obudową metalową ME-1
op=0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1086
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0302-04	AL-01	0302-04		1
na=Dostawa i montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler PR402BDR z zasilaczem (sterownik) dla 8 wejść kontrolowanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=1077
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0303-04	AL-01	0303-04		1
na=Dostawa i montaż akumulatora 7Ah
op=0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=1078
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0304-04	AL-01	0304-04		1
na=Dostawa i montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna 300kG wraz z kompletem mocowań
op=0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[POZYCJA]
id=1084
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0308-01	5-08	0308-01		1
na=Montaż na gotowym podłożu przycisków awaryjnych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1085
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0301-03	AL-01	0301-03		1
na=Dostawa i montaż elementów systemu kontroli dostępu - terminal PRT-12
op=0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[POZYCJA]
id=1079
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0114-05	5-08	0114-05		1
na=Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50		

[POZYCJA]
id=1082
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - kabel U/FTP LSHF KAT6 DRUT NIEBIESKI UC400S 23 DRAKA
op=0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50		

[POZYCJA]
id=1080
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - kabel YDYżo 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50		

[POZYCJA]
id=1081
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - kabel YTKSYekw 3x2x0,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[POZYCJA]
id=1075
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0306-03	AL-01	0306-03		1
na=Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów) magistrali
op=0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=1088
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0307-02	AL-01	0307-02		1
na=Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowesterownika (kontrolera) magistrali
op=0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=1087
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0307-01	AL-01	0307-01		1
na=Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażoweklawiatury obsługującej PIN-kod
op=0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[POZYCJA]
id=1089
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0307-03	AL-01	0307-03		1
na=Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażoweczytnika identyfikującego
op=0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[POZYCJA]
id=1090
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0307-04	AL-01	0307-04		1
na=Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażoweelektromechanicznych elementów blokujących
op=0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[ELEMENT 1]
na=SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU
wa=0
kn=0	0	0
id=1042
nu=11
wn=	

[POZYCJA]
id=1091
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-01	AL-01	0201-01		1
na=Dostawa i montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni - Czujka PIR optyka lustrzana, 12, klasa C Techom, 9 kurtyn 12m, obróbka sygnału V2E, pamięć, wyjścia przekaźnikowe NC UTC Fire&Security VE1012
op=0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=1092
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-01	AL-01	0201-01		1
na=Dostawa i montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni - Czujka dualna PIR/MW, optyka lustrzana, klasa C Techom, 10m UTC Fire&Security DD100
op=0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[POZYCJA]
id=1093
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0203-01	AL-01	0203-01		1
na=Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[POZYCJA]
id=1094
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0308-01	5-08	0308-01		1
na=Montaż na gotowym podłożu przycisków - przycisk napadowy ręczny - klasa C Techom UTC Fire&Security HB191
op=0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1095
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0208-03	AL-01	0208-03		1
na=Dostawa i montaż elementów obsługowych - Manipulator LCD - typ K, zielone podświetlenie INT-KLCDK-GR wraz z obudową
op=0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[POZYCJA]
id=1096
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0208-01	AL-01	0208-01		1
na=Dostawa i montaż elementów obsługowych - Płyta centrali alarmowej od 16 do 128 wejść INTEGRA 128
op=0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=1098
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-01	5-08	0403-01		1
na=Mocowanie na gotowym podłożu sygnalizatora wewnętrznego akustyczno-optycznego typ AS271
op=0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1099
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-01	5-08	0403-01		1
na=Mocowanie na gotowym podłożu sygnalizatora zewnętrznego akustyczno-optycznego z własnym zasilaniem  typ AS506
op=0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1100
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0208-01	AL-01	0208-01		1
na=Dostawa i montaż elementów obsługowych - Moduł Ethernetowy ETHM-2
op=0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=1101
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - kabel YDYżo 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50		

[POZYCJA]
id=1102
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - kabel YTKSY 3x2x0,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=350
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=350	1	350		

[POZYCJA]
id=1104
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - kabel YTKSYekw 3x2x0,8
op=0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25		

[POZYCJA]
id=1105
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - kabel U/FTP LSHF KAT6 DRUT NIEBIESKI UC400S 23 DRAKA
op=0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50		

[POZYCJA]
id=1106
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0107-02	5-08	0107-02		1
na=Rury giętkie RL25 układane podtynkowo
op=0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[POZYCJA]
id=1107
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0115-01	5-08	0115-01		1
na=Montaż korytka instalacyjnego LN 30x25
op=0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[POZYCJA]
id=1108
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0303-04	AL-01	0303-04		1
na=Dostawa i montaż akumulatora 17Ah w obudowie podtynkowej TRP 80VA wraz z wykuciem i obsadzeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=1109
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Uruchomienie systemu sygnalizacji włamania i napadu
uw=KW
op=0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[ELEMENT 1]
na=SYSTEM TELEWIZJI OBSERWACYJNEJ CCTV
wa=0
kn=0	0	0
id=1043
nu=12
wn=	

[POZYCJA]
id=1110
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-04	AL-01	0503-04		1
na=Dostawa i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu - Cyfrowy rejestrator 8 kamer 704x480 NTSC, 704x576 PAL, 200kl/s w systemie PAL typ SRD-870DC wraz z dwoma dyskami twardymi 1000GB
op=0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=1112
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03	AL-01	0501-03		1
na=Dostawa i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Monitor TFT-LCD 19" 75Hz, 700:1, 300cd/m2, 8ms, max. rozdz. 1280x1024, RGB I/O - typ STM-19LA
op=0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=1113
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0303-04	AL-01	0303-04		1
na=Dostawa i montaż zasilacza 12VDC/3A (ZS-3) i akumulatora 7Ah
op=0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=1115
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01	AL-01	0501-01		1
na=Dostawa i montaż elementów systemu telewizji użytkowej1310Kamera kopulkowa wewnętrzna np. typ SCD-2080;1310- rozdzielczość 600 linii TV (kolor)/700 linii TV (B/W)1310- wysoka czułość 0,15Lux F1.2 (kolor); 0,001Lux F1.2 (B/W); 0,0003Lux F1.2 (w trybie sens-up)1310- obiektyw ze zmienną ogniskową 3.6 x (2,8-10mm)1310- okrągła dyskretna obudowa1310- SSDR (szeroki zakres dynamiki)1310- DIS (cyfrowa stabilizacja obrazu) Technology1310- możliwość sterowania po kablu koncentrycznym (COAX)1310- tryb HLC1310- rozbudowana funkcja regulacji szumów SSNRIII
op=0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[POZYCJA]
id=1116
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - kabel YDYżo 3x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=550
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=550	1	550		

[POZYCJA]
id=1118
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
na=Przewody kabelkowe - przewód koncentryczny RG59
op=0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=550
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=550	1	550		

[POZYCJA]
id=1121
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0805-01	5-08	0805-01		1
na=Montaż wtyczek BNC
op=0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[POZYCJA]
id=1119
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0115-01	5-08	0115-01		1
na=Montaż korytka instalacyjnego K200 wraz z zawieszeniami i łącznikami
op=0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50		

[POZYCJA]
id=1120
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0115-01	5-08	0115-01		1
na=Montaż korytka instalacyjnego aluminiowego 170x70
op=0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[POZYCJA]
id=1117
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0506-01	AL-01	0506-01		1
na=Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
op=0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=7
jm=linia	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA ELEKTRYCZNA
wa=0
kn=0	0	0
id=1044
nu=13
wn=	

[POZYCJA]
id=1122
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Demontaż istniejącej instalacji w pomieszczeniu
op=0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=1123
pd=	KNNR	5 0404-04	5	0404-04		1
na=Rozdzielnica główna -RG wolnostojąca 4 polowa - wraz z wyposażeniem wg. projektu technicznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=1124
pd=	KNZ	1 0101-0101	1	0101-01	01	1
na=KALKULACJA WŁASNA- Montaz i podłączenie  w/w rozdzielni wraz z niezbędnymi pomiarami wykonanej instalacji zasilania i oświetlenia
op=0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=1125
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0710-07	5	0710-07		1
na=Układanie kabli w kanałach odkrywanych z mocowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	YKY 4x240mm2
wo=80	1	80		

[POZYCJA]
id=1127
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0710-04	5	0710-04		1
na=Układanie kabli w kanałach odkrywanych z mocowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=180
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	YKYżo 5x10mm2
wo=180	1	180		

[POZYCJA]
id=1128
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0608-06	5-08	0608-06		1
na=Układanie bednarki w kanałach na gotowych uchwytach - bednarka do 200mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=	FeZn 40x5
wo=25	1	25		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1151
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-04	5	1101-04		1
na=Dostawa i montaż szyny wyrównawczej
op=0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[POZYCJA]
id=1131
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
na=Przewody kabelkowe YDYpżo 3x1,5mm2 układane p.t. na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50		

[POZYCJA]
id=1132
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
na=Przewody kabelkowe YDYpżo 3x2,5mm2 układane p.t. na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60		

[POZYCJA]
id=1133
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
na=Przewody kabelkowe YDYpżo 4x1,5mm2 układane p.t. na podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[POZYCJA]
id=1146
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
na=Przewody kabelkowe HTKSHekw Ph90 1x2x1,4mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60		

[POZYCJA]
id=1148
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-08	5	1105-08		1
na=Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów
op=0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25		

[POZYCJA]
id=1150
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0212-03	5	0212-03		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YKYżo 5x4mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80		

[POZYCJA]
id=1149
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0212-04	5	0212-04		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YKYżo 5x10mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=260
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=260	1	260		

[POZYCJA]
id=1134
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[POZYCJA]
id=1135
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-06	5	0302-06		1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach
op=0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[POZYCJA]
id=1136
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[POZYCJA]
id=1139
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe podwójne
op=0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13		

[POZYCJA]
id=1137
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - A - świetlówkowa 2x36W IP66
op=0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=15
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[POZYCJA]
id=1138
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
na=P/A Moduł oświetlenia awaryjnego 3h
op=0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[POZYCJA]
id=1143
pd=	KNNR	5 0404-06	5	0404-06		1
na=Obudowa zamknięta zamkiem naścienna IP65 z przeźroczystą ruchomą klapą i napisem "Wyłącznik gł. p.poż"
op=0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

